**PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **RODZAJ ROBÓT** | **ILOŚĆ** | **JEDN. MIARY** |
| 1 | Zdjęcie humusu do gł. 0,4 mb z wywozem na odkład | 495,03 | m2 |
| 2 | Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe | 63,14 | m3 |
| 3 | Chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe | 13,53 | m3 |
| 4 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych betonem B-20 | 22,24 | m3 |
| 5 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B-20 gr. 25 cm na zapr. cem. | 61,04 | m2 |
| 6 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych dwukrotnie z powłokowych mas bitumicznych | 122,08 | m2 |
| 7 | Zasypka i obsypka ścian fundamentowych piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami  | 217,0 | m3 |
| 8 | Chudy beton pod posadzkę gr. 10 cm | 382,29 | m2 |
| 9 | Izolacja pozioma pod ściany nadziemia | 26,16 | m2 |
| 10 | Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. na zapr. cem.-wap. (bez słupów wieńców, okien i bram) | 325,49 | m2 |
| 11 | Betonowanie słupów, wieńców i podciągów | 21,34 | m3 |
| 12 | Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat.III malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi (bez otworów bramowych) | 361,32 | m2 |
| 13 | Pokrycie dachu | 472,5 | m2 |
| 14 | Izolacja pozioma pod posadzkę (2xfolia PE gr. 0,3 mm) | 403,83 | m2 |
| 15 | Posadzka betonowa z betonu B-20 gr. 12 cm | 382,29 | m2 |
| 16 | Tynki zewnętrzne cem.- wap. kat. III malowane farbami akrylowymi (bez otworów bramowych) | 371,56 | m2 |