**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4:**

1. **Aparat do krioterapii – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** |
|  | Zasilanie - aparat nieelektryczny |
|  | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O) w stalowych butlach ciśnieniowych |
|  | Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 ÷ 5 Mpa |
|  | Ciśnienie max - 5,5 Mpa |
|  | Ciężar aparatu 5 kg +/- 1 kg |
|  | Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli, przytosowaną do butli o pojemności 10 litrów. |
|  | Wskaźnik przepływu przez sondę |
|  | Manometr (wskaźnik ciśnienia pracy) |
|  | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę |
|  | Pedał sterujący |
|  | Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych do zabiegów ginekologicznych |
|  | Wyposażenie: 1) Sonda kontaktowa do tarczy szyjki macicy mini Ø 15 - 1 szt. 2) Sonda kontaktowa do tarczy szyjki macicy duża Ø 24 - 1 szt. 3) Sonda kontaktowa stożek duży Ø 20 - 1 szt. 4) Sonda kontaktowa tarczowo-kanałowa Ø15/Ø3,5 - 1 szt. |