**Urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.)**

Producent (podać):………………..

Typ / model (podać): ………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany TAK** | **Parametr oferowany** |
| **1** | Funkcje: druk, skan, kopia |  |  |
| **2** | Technologia laserowa mono |  |  |
| **3** | Rozdzielczość druku 1200x1200 |  |  |
| **4** | Wbudowane interfejsy: USB, Ethernet |  |  |
| **5** | Prędkość druku 40 str./min |  |  |
| **6** | Czas wydruku pierwszej strony 8 s. |  |  |
| **7** | Standardowy podajnik papieru na minimum 250 arkuszy 75 g/m2 |  |  |
| **8** | Możliwość rozbudowy podajników do 1100 arkuszy A4 75 g/m2 |  |  |
| **9** | Podajnik ADF na min. 35 arkuszy |  |  |
| **10** | Maksymalna gramatura papieru - 199 g/m2 |  |  |
| **11** | Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi |  |  |
| **12** | Skanowanie do: pliku, obrazu, OCR |  |  |
| **13** | Szybkość procesora 800 MHz |  |  |
| **14** | Standardowa pojemność pamięci 256 MB |  |  |
| **15** | Prędkość kopiowania 40 str./min |  |  |
| **16** | Rozdzielczość kopii 600x600 |  |  |
| **17** | Możliwość wyposażenia urządzenia w toner na min. 8000 stron według normy ISO/IEC 19752 |  |  |
| **18** | Wyświetlacz kolorowy dotykowy na panelu urządzenia min. 8,89 cm |  |  |
| **19** | Obsługa PCL6 i PS3 (dopuszczalna emulacja) |  |  |
| **20** | Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu |  |  |