**Nagrywarki płyt CD/DVD (2 szt.)**

Producent (podać):………………..

Typ / model (podać): ………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa komponentu** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany TAK** | **Parametr oferowany** |
|  | Typ | Duplikator płyt Blu-ray, DVD i CD, |  |  |
|  | **Szybkość publikowania (nagrywania i drukowania)** |  |  |
|  | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD | 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R |  |  |
|  | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD | 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R |  |  |
|  | Szybkość nagrywania i drukowania na płycie Blu-ray | 9 nośników wydruku na godzinę |  |  |
|  | **Tryby publikowania (liczba kopii)** |  |  |
|  | Zewnętrzne wyjście | 5 Nośniki wydruku |  |  |
|  | Wydajność | 50 Nośniki wydruku |  |  |
|  | Tryb wsadowy | 100 Nośniki wydruku |  |  |
|  | **Dane techniczne drukowania** |  |  |
|  | Prędkość druku | 65 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 45 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) |  |  |
|  | Głowica drukująca | Micro Piezo |  |  |
|  | Kierunek drukowania | Dwukierunkowo, Jednokierunkowo |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) |  |  |
|  | Konfiguracja dysz | 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor |  |  |
|  | **Wkład atramentowy** |  |  |
|  | Typ tuszu | Tusz Dye |  |  |
|  | kolory | Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny |  |  |
|  | Liczba kolorów | 6 |  |  |
|  | **Powierzchnia obszaru drukowania** |  |  |
|  | Standardowe ustawienie średnicy zewnętrznej | 116 mm.  |  |  |
|  | Zakres ustawienia średnicy zewnętrznej | 119 mm - 70 mm. |  |  |
|  | Standardowe ustawienie średnicy wewnętrznej | 45 mm |  |  |
|  | Zakres ustawienia średnicy wewnętrznej | 50 mm - 18 mm |  |  |
|  | Gwarantowana powierzchnia obszaru drukowania | 45 mm - 116 mm |  |  |
|  | **Napęd CD** |  |  |
|  | Liczba napędów | 2 |  |  |
|  | Szybkość zapisywania | CD-R 40 x, DVD-R 8 x, BD-R 8 x |  |  |
|  | Typy nośników wydruku | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL |  |  |
|  | **Obsługiwane Nośniki** |  |  |
|  | Wielkość średnicy zewnętrznej | 120 mm |  |  |
|  | Wielkość średnicy wewnętrznej | 15 mm |  |  |
|  | Wymiar grubości | 1 mm |  |  |
|  | **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Wymiary produktu | 377‎ x 493 x 348 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |  |  |
|  | Waga produktu | 24 kg |  |  |
|  | Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 bit), Windows 10, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP |  |  |
|  | Poziom hałasu | Praca: 45 dB (A) |  |  |
|  | Zużycie energii | 52 W, 27 W (w trybie czuwania) |  |  |
|  | Zawartość zestawu | Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Kabel USB, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne |  |  |
|  | Przyłącza |  USB 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |